5v供电

灯带尽量长

主控STM32F103C8T6

可以加wifi和蓝牙

设计和设计指导

程序编写与指导

三个按键

光敏电阻模块

电源开关

原理图

流程图

2022年5月30日星期一

